### Задание 1. Установить Cisco Packet Tracer версии не ниже 7.1

### 

### Задание 2. Обязательно настройте отображение в Cisco Packet Tracer: включите отображение названий сетевых портов.

### 

### В хостах 192.168.1.3, 192.168.1.5 были проблемы с конфигурацией: не был указан статический Ip и был некорректно указан шлюза.

### Между устройствами Hub-PT поставил кросс-кабель

### Между роутерами поставил кросс-кабель, изменил скорость, 100Mb в ЛВС1 и ЛВС2, 1000Mb в ЛВС3 между роутерами

### В одном из серверов не был прописан адрес шлюза

### Задание 3. Прежде чем отправлять работу, выполните самопроверку. Любой выбранный компьютер в левой части сети должен иметь возможность пинговать любой выбранный из правой сети.

### Листинг команды пинг в ЛВС1:

### 

### Листинг команды пинг из ЛВС1 в ЛВС2:

### 





